|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® SDB 1000**  **Sicherheits-Abdichtungsbahn**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® SDB 1000, Sicherheitsabdichtungsbahn** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® SDB 1000, Sicherheits-Abdichtungsbahn aus hochreißfester Kunststofffolie mit Glasvlieseinlage. Stärke ca. 1,8 mm.  Mit matter Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung zum Wasserdampfdruckausgleich.  DimaSeal® SDB 1000 kann auch auf mattfeuchten Untergründen und auf noch jungen, trittfesten Betonen/Estrichen verlegt werden.  Zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich in  Anlehnung an DIN 18195, mäßig beanspruchte Bereiche. Für Bahnenstöße, Profilanschlüsse, Eindichtungen von wasserführenden Einbauteilen sowie an aufgehende Bauteile sind das System-Abdichtungsband DimaSeal® ABK 150, die Innenecken DimaSeal® ABK-IE 150 und die Außenecken DimaSeal® ABK-AE 150 verwenden.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich in Anlehnung an DIN 18195, mäßig beanspruchte Bereiche. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn, Rollenware 1000 mm Breite/10 m Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0SDB001000 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |