|  |
| --- |
| **DimaSeal® SDB 1000** **Sicherheits-Abdichtungsbahn**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® SDB 1000, Sicherheitsabdichtungsbahn** |
|  |  |
| DimaSeal® SDB 1000, Sicherheits-Abdichtungsbahn aus hochreißfester Kunststofffolie mit Glasvlieseinlage. Stärke ca. 1,8 mm.Mit matter Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung zum Wasserdampfdruckausgleich.DimaSeal® SDB 1000 kann auch auf mattfeuchten Untergründen und auf noch jungen, trittfesten Betonen/Estrichen verlegt werden.Zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich inAnlehnung an DIN 18195, mäßig beanspruchte Bereiche. Für Bahnenstöße, Profilanschlüsse, Eindichtungen von wasserführenden Einbauteilen sowie an aufgehende Bauteile sind das System-Abdichtungsband DimaSeal® ABK 150, die Innenecken DimaSeal® ABK-IE 150 und die Außenecken DimaSeal® ABK-AE 150 verwenden.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich in Anlehnung an DIN 18195, mäßig beanspruchte Bereiche. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn, Rollenware 1000 mm Breite/10 m Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0SDB001000 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |