|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HydraDrain® DBD 7**  **Dünnbett-Drainagematte**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **HydraDrain® DBD 7, Dünnbett-Drainagematte** | | | |
|  |  | | | |
| HydraDrain® DBD 7, kapillarpassive Dünnschichtdrainage, für die vollflächige Aufstelzung von Oberbelägen aus Keramik oder Naturwerkstein. Mit aufkaschiertem, oberseitigem Gittergewebe, zusätzlichem intelligentem Spezialvlies unter dem Gittergewebe und rückseitig eingebundenem Trägervlies.  Die Dünnschichtdrainage sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden. Die durchgängige Luftschicht von ca. 6 mm Höhe sorgt dafür, dass die Konstruktion schnellstmöglich abtrocknet. Die Drainagematte wird rückseitig in die Abdichtung eingedichtet und oberseitig mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel eben ausgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist. Darauf wird der Plattenbelag anschließend "frisch in frisch" verlegt.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur dünnschichtigen, vollflächigen Aufstelzung der Oberbeläge. | | | |
|  | | | |
| Produkt: HydraDrain® DBD 7 Dünnbett-Drainagematte, Plattenware 1500 mm Breite/1200 mm Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 02HD0DBD00007 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m² | **EP:** .......... | **GP:** .......... |